**Các bước cài đặt**

1/ Cài đặt chrome luôn bật full màn hình khi khởi động

Tạo shortcut chrome sửa target:

"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe" --start-fullscreen <http://10.0.0.209/tv/t2101.aspx>

2/ Cho app khởi động cùng win -> bật cửa sổ + R gõ shell:startup để vào thư mục startup copy app vào

3/ Cài đặt App phát bản tin EVNNews: [http://10.5.8.1/download/evnnews.rar](http://10.5.8.1/download/evnnews.rar%20) -> Cấu hình lịch phát

4/ Tắt update window: vào window update setting trong control panel -> advanced options -> off hết các thông báo

5/ Set bios luôn khởi động khi có điện

Khi máy đang khởi động nhấm phím f2 để vào bios -> Chọn Advance -> Chọn Power -> Tìm đến After

power failure -> nếu đang off set thành Power on

6/ Set display setting 150%

7/ Set ip mạng cho thiết bị (Danh sách ip)

|  |
| --- |
| Ip: 10.5.8.x  Subnet: 255.255.255.0  Gateway: 10.5.8.254  Dns1: 10.0.0.4  Dns2: 10.0.0.1 |

**Danh sách IP**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | http://10.0.0.209/tv/t2101.aspx | 10.5.8.85 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 21 | Sảnh chờ thang máy, lắp TV cạnh dưới cách sàn 1.36m |
| 27 | http://10.0.0.209/tv/t2102.aspx | 10.5.8.86 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 21 | Sảnh chờ phòng HNTH |
| 28 | http://10.0.0.209/tv/t2201.aspx | 10.5.8.87 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 22 | Sảnh chờ thang máy, lắp TV cạnh dưới cách sàn 1.36m |
| 29 | http://10.0.0.209/tv/t2301.aspx | 10.5.8.88 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 23 | Sảnh chờ thang máy, lắp TV cạnh dưới cách sàn 1.36m |
| 30 | http://10.0.0.209/tv/t2401.aspx | 10.5.8.89 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 24 | Sảnh chờ thang máy, lắp TV cạnh dưới cách sàn 1.36m |
| 31 | http://10.0.0.209/tv/t2501.aspx | 10.5.8.90 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 25 | Sảnh chờ thang máy, lắp TV cạnh dưới cách sàn 1.36m |
| 32 | http://10.0.0.209/tv/t2601.aspx | 10.5.8.91 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 26 | Sảnh chờ thang máy, lắp TV cạnh dưới cách sàn 1.36m |
| 33 | http://10.0.0.209/tv/t2701.aspx | 10.5.8.92 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 27 | Sảnh chờ thang máy, lắp TV cạnh dưới cách sàn 1.36m |
| 34 | http://10.0.0.209/tv/t2801.aspx | 10.5.8.93 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 28 | Sảnh chờ thang máy, lắp TV cạnh dưới cách sàn 1.36m |
| 35 | http://10.0.0.209/tv/t2901.aspx | 10.5.8.94 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 29 | Sảnh chờ thang máy, lắp TV cạnh dưới cách sàn 1.36m |
| 36 | http://10.0.0.209/tv/t3001.aspx | 10.5.8.95 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 30 | Sảnh chờ thang máy, lắp TV cạnh dưới cách sàn 1.36m |
| 37 | http://10.0.0.209/tv/t3002.aspx | 10.5.8.96 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 30 | 02 phòng Ban TGĐ |
| 38 | http://10.0.0.209/tv/t3003.aspx | 10.5.8.97 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 30 |
| 39 | http://10.0.0.209/tv/t3101.aspx | 10.5.8.98 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 31 | Sảnh chờ thang máy, lắp TV cạnh dưới cách sàn 1.36m |
| 40 | http://10.0.0.209/tv/t3102.aspx | 10.5.8.99 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 31 | Phòng tổng hợp |
| 41 | http://10.0.0.209/tv/t3103.aspx | 10.5.8.100 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 31 | Các phòng thuộc ban TGĐ |
| 42 | http://10.0.0.209/tv/t3104.aspx | 10.5.8.101 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 31 | Các phòng thuộc ban TGĐ |
| 43 | http://10.0.0.209/tv/t3105.aspx | 10.5.8.102 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 31 | Các phòng thuộc ban TGĐ |
| 44 | http://10.0.0.209/tv/t3106.aspx | 10.5.8.103 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 31 | Các phòng thuộc ban TGĐ |
| 45 | http://10.0.0.209/tv/t3107.aspx | 10.5.8.104 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 31 | Các phòng thuộc ban TGĐ |
| 46 | http://10.0.0.209/tv/t3108.aspx | 10.5.8.105 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 31 | Tổng Giám Đốc |
| 47 | http://10.0.0.209/tv/t3201.aspx | 10.5.8.106 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 32 | Sảnh chờ thang máy, lắp TV cạnh dưới cách sàn 1.36m |
| 48 | http://10.0.0.209/tv/t3202.aspx | 10.5.8.107 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 32 | Ban Tổng hợp HDTV |
| 49 | http://10.0.0.209/tv/t3203.aspx | 10.5.8.108 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 32 | Các phòng thuộc HĐTV |
| 50 | http://10.0.0.209/tv/t3204.aspx | 10.5.8.109 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 32 | Các phòng thuộc HĐTV |
| 51 | http://10.0.0.209/tv/t3205.aspx | 10.5.8.110 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 32 | Các phòng thuộc HĐTV |
| 52 | http://10.0.0.209/tv/t3206.aspx | 10.5.8.111 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 32 | Các phòng thuộc HĐTV |
| 53 | http://10.0.0.209/tv/t3207.aspx | 10.5.8.112 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 32 | Các phòng thuộc HĐTV |
| 54 | http://10.0.0.209/tv/t3208.aspx | 10.5.8.113 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 32 | Các phòng thuộc HĐTV |
| 55 | http://10.0.0.209/tv/t3209.aspx | 10.5.8.114 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 32 | Các phòng thuộc HĐTV |
| 56 | http://10.0.0.209/tv/t3210.aspx | 10.5.8.115 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 32 | Các phòng thuộc HĐTV |
| 57 | http://10.0.0.209/tv/t3211.aspx | 10.5.8.116 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 32 | Chủ tịch HDTV |
| 58 | http://10.0.0.209/tv/t3301.aspx | 10.5.8.117 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 33 | Sảnh chờ thang máy, lắp TV cạnh dưới cách sàn 1.36m |
| 59 | http://10.0.0.209/tv/t3302.aspx | 10.5.8.118 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 33 | Phòng ăn vip1 (lớn nhất) |
| 60 | http://10.0.0.209/tv/t3303.aspx | 10.5.8.119 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 33 | Phòng ăn vip2 (lớn nhất) |
| 61 | http://10.0.0.209/tv/t3304.aspx | 10.5.8.120 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 33 | Phòng ăn vip3 (lớn nhất) |
| 61 | http://10.0.0.209/tv/t3305.aspx | 10.5.8.121 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 33 | Trong phòng ăn tầng 33 |
| 61 | http://10.0.0.209/tv/t3306.aspx | 10.5.8.122 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 33 | Trong phòng ăn tầng 33 |
| 61 | <http://10.0.0.209/tv/t3307.aspx> | 10.5.8.123 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 33 | Trong phòng ăn tầng 33 |
| 61 | <http://10.0.0.209/tv/t3308.aspx> | 10.5.8.124 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 33 | Trong phòng ăn tầng 33 |
| 61 | <http://10.0.0.209/tv/t3309.aspx> | 10.5.8.125 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 33 | Trong phòng ăn tầng 33 |
| 61 | <http://10.0.0.209/tv/t3310.aspx> | 10.5.8.126 | Gateway: 10.5.8.254; Mask:255.255.255.0; DNS: 10.0.0.4/10.0.0.1 | 33 | Trong phòng ăn tầng 33 |